|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка Т1 | Марка Т2 | *U*вых, В | *I*вых.max, А | |*U*вх|max, В |
| 1 | BD135 | ВС546 | 30 | 1,0 | 70 |
| 2 | BD135 | ВС547 | 20 | 1,0 | 60 |
| 3 | BD135 | ВС548 | 30 | 0,5 | 60 |
| 4 | BD135 | ВС549 | 25 | 1,0 | 60 |
| 5 | BD135 | ВС547 | 15 | 1,5 | 50 |
| 6 | BD135 | ВС549 | 6 | 1,5 | 50 |
| 7 | BD139 | ВС546 | 60 | 1,0 | 120 |
| 8 | BD139 | ВС547 | 55 | 1,0 | 130 |
| 9 | BD139 | ВС548 | 40 | 0,5 | 100 |
| 10 | BD139 | ВС549 | 27 | 1,0 | 100 |
| 11 | BD139 | ВС547 | 12 | 1,5 | 90 |
| 12 | BD139 | ВС549 | 9 | 1,5 | 80 |
| 13 | BD136 | BC556 | –35 | 1,0 | 70 |
| 14 | BD136 | BC557 | –25 | 1,0 | 60 |
| 15 | BD136 | BC556 | –30 | 0,5 | 50 |
| 16 | BD136 | BC557 | –20 | 1,0 | 50 |
| 17 | BD140 | BC556 | –65 | 1,0 | 110 |
| 18 | BD140 | BC557 | –50 | 1,0 | 120 |
| 19 | BD140 | BC556 | –45 | 0,5 | 100 |
| 20 | BD140 | BC557 | –20 | 1,0 | 100 |
| 21 | TIP41 | BD135 | 30 | 3,0 | 60 |
| 22 | TIP41 | BD139 | 12 | 5,0 | 50 |
| 23 | TIP42 | BD136 | –40 | 3,0 | 70 |
| 24 | TIP42 | BD140 | –9 | 6,0 | 45 |